*Претензии по механическим повреждениям не принимаются!*

***УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!***

 *Производственное предприятие ООО «Уникар» благодарит Вас за покупку и приглашает посетить наш сайт в Интернете (*[*www.уникар.рф*](http://www.уникар.рф)*) для ознакомления с продукцией нашего предприятия.*

 *Надеемся получить Ваши отзывы о нашей продукции и видеть Вас нашими постоянными покупателями.*

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Снегоуборочный отвал полностью укомплектован, соответствует ТУ 4823-001-47121047-2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Unicar2.jpg**ПАСПОРТ****Снегоуборочный отвал для а/м семейства УАЗ (серия стандарт)**СО-04.00Сертификат № РОСС RU.AB51.H00605*На паспорт отвала УАЗ 2206.jpg**г. Омск-73. Ул. Электрификаторов, 17**тел.: (3812) 218-160, тел./WhatsApp +7-983-620-1524**Web:* [*www.уникар.рф*](http://www.уникар.рф) *E-mail:* *unicar-omsk@mail.ru* |

1. **Назначение и описание.**

Предназначен для уборки снега на территориях различного назначения и прилегающих к ним дорогах. Подходит для разравнивания свежих насыпей (песчаных, земельных и т.п.).

Конструкция разработана таким образом, что отвал легко снимается одним человеком. Разбирается на элементы, компактно вмещается в салон автомобиля.

Имеет 3 положения для выставления угла, подъем и опускание управляется с помощью лебедки из кабины автомобиля.

1. **Комплектация.**
	1. Навеска 1шт.
	2. Отвал 1шт.
	3. Кронштейн крепления навески на раму 1шт.
	4. Кронштейн крепления крюка лебедки 1шт.
	5. Боковой упор угла отвала 2шт.
	6. Палец крепления к отвалу 2шт.
	7. Палец крепления к дышлу 2шт.
	8. Палец центральный 1шт.
	9. Болт М10х25 2шт.
	10. Болт М10х70 2шт.
	11. Гайка М10 4шт.
	12. Гровер ø10 4шт.
	13. Шайба ø10 4шт.
	14. Болт М12х40 6шт.
	15. Гайка М12 6шт.
	16. Шайба ø12 6шт.
	17. Гровер ø12 6шт.
2. **Сборка, установка**
	1. Распакуйте и проверьте комплектацию.
	2. Установите кронштейн крепления навески на раму, как показано на рисунках, просверлив недостающие отверстия.





* 1. Для УАЗ-2206 «Санитарка» и его модификации: установите кронштейн крепления крюка лебедки под стандартный бампер, так чтобы петля была сверху бампера.



* 1. Закрепите навеску на кронштейне крепления (с удлинителем для УАЗ-2206 «Санитарка», без удлинителя для УАЗ-3151 «Хантер» и УАЗ-3163 «Патриот»).



* 1. Установите и подключите лебедку.
	2. При эксплуатации периодически проверяйте затяжку болтовых соединений.